**摄像头检测流程**

1. **Windows7操作系统**


1）点击桌面计算机图标，如下图所示



2）点击视频设备，如下图所示



3）出现下图所示界面，即表示当前计算机的摄像头能正常启用



4）常见问题处理方案：




1.检查电脑摄像头开关，摄像头一定处于开放状态。


2.重新安装驱动，或者更换外接摄像头。

1. **Windows10操作系统**

1）点击电脑桌面左下角“程序”对话框，出现下图所示界面：



2）向下滑动鼠标滚轮，找到“程序”对话框中“相机”程序，如下图所示：



3）弹出摄像头拍摄界面，即表示当前摄像头可以正常使用。

4）常见问题及处理方案：



1.检查电脑摄像头开关，摄像头开关务必处于开启状态。

2.检查系统中摄像头是否处于开放状态（程序 设置 相机 允许应用访问你的相机“开”）。

3.重新安装驱动，或者更换外接摄像头。